# 远程控制系统项目要求

功能要求：

1. 远程屏幕
   1. 查看屏幕
   2. 支持屏幕某一帧截图，保存bmp文件
2. 远程文件功能
   1. 查看功能
   2. 下载文件
3. 远程执行CMD命令
4. 远程查看进程
   1. 支持远程结束进程
5. 网络通讯协议使用TCP，服务端需使用网络模型（异步、异步选择、事件选择、IOCP，ASIO,qt自带模型，任选其一）
6. 所有通信数据要求需要压缩后传输
7. 使用心跳包保活

每天提交工作日志，第一天提交项目时间安排和计划，未完成作为当天违纪处理。

提交项目时，需要提交需要同时提交以下文档和源码：

概要设计说明书（GB8567——88）.doc

用户手册（GB8567——88）.doc

项目失败也需要提交源码和失败原因分析文档，需要有力证据证明每日编码量在200行以上，总代码行数除以项目时间未达到每日编码量者视为未参加项目者，属于严重违纪，所有项目时间作为违纪处理，并通报批评。各种存储介质损失、被盗、遭遇黑客攻击等第三方原因和各种人力不可抗拒原因导致项目无法正常提交的，同样属于严重违纪，所有项目时间作为严重违纪处理，并通报批评。

本项目时间从2019年3月12日开始，至2019年3月20日截至，除去各种休息日，共记为10天。

项目负责人：武汉科锐 戚俊